Textes de spécification pour les instruments multifonctions

**Appareil de mesure multifonctionnel**

## Type : ESMn- 96E

## Numéro d’article : 7 01 014

**Dimensions :** L 96 x H 96 x P 95 mm

**Connexion :** 4 conducteurs courant triphasé

**Tension d'entrée :** 230/400V

**Entrée de courant :** ...5/A

**Energie auxiliaire :** 110V- 400VAC

**Fonctions :** Indication instantanée sur l'écran LED de

30 paramètres.

**Fonctions avancées / Info :** Standard avec énergie, imp.,KVarh,alarme

**Fournisseur :**

Widap AG

Friesenstrasse 11

3185 Schmitten

Téléphone 026 497 50 60

[www.widap.ch](http://www.widap.ch) / info@widap.ch

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Appareil de mesure multifonctionnel**

## Type : ESMn- 96EINA485

## Numéro d’article : 7 01 015

**Dimensions :** L 96 x H 96 x P 95 mm

**Connexion :** 4 conducteurs courant triphasé

**Tension d'entrée :** 230/400V

**Entrée de courant :** ...5/A

**Energie auxiliaire :** 110V- 400VAC

**Fonctions :** Indication instantanée sur l'écran LED de

30 paramètres.

**Fonctions avancées / Info :** Standard avec énergie, imp., KVarh, alarme

mesure du courant du conducteur neutre, sortie analogique (0/4...20mA), interface série RS 485 (protocole MODBUS)

**Fournisseur :**

Widap AG

Friesenstrasse 11

3185 Schmitten

Téléphone 026 497 50 60

[www.widap.ch](http://www.widap.ch) / info@widap.ch

**Appareil de mesure multifonctionnel**

## Type : ESMn- 96ETM

## Numéro d’article : 7 01 016

**Dimensions :** L 96 x H 96 x P 95 mm

**Connexion :** 4 conducteurs courant triphasé

**Tension d'entrée :** 230/400V

**Entrée de courant :** ...5/A

**Energie auxiliaire :** 110V- 400VAC

**Fonctions :** Indication instantanée sur l'écran LED de

30 paramètres.

**Fonctions avancées / Info :** Standard avec énergie, imp,KVarh,alarme Interface M-Bus et double tarif

**Fournisseur :**

Widap AG

Friesenstrasse 11

3185 Schmitten

Téléphone 026 497 50 60

[www.widap.ch](http://www.widap.ch) / info@widap.ch

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Appareil de mesure multifonctionnel**

## Type : ESMn- 96EIT485

## Numéro d’article : 7 01 026

**Installation :** L 96 x H 96 x P 95 mm

**Connexion :** 4 conducteurs courant triphasé

**Tension d'entrée :** 230/400V

**Entrée de courant :** ...5/A

**Energie auxiliaire :** 110V- 400VAC

**Fonctions :** Indication instantanée sur l'écran LED de

30 paramètres.

**Fonctions avancées / Info :** Standard avec énergie, imp., KVarh,alarme

mesure du courant du conducteur neutre, sortie analogique (0/4...20mA), interface série RS 485 (protocole MODBUS)

**Fournisseur :**

Widap AG

Friesenstrasse 11

3185 Schmitten

Téléphone 026 497 50 60

[www.widap.ch](http://www.widap.ch) / info@widap.ch